VZ-15  –  Schlitzauslass - 15 mm

Ausschreibungstext
VZ-15-n
Schlitzauslass in n - schlitziger Ausführung (n = 1, 2, 3, 4, ....) bestehend aus Profilschienen und einzeln einstellbaren Luftlenkelementen zur individuellen Luftstrahllenkung. Profilschienen aus Aluminium-Strangpressprofilen, beschichtet in weis (RAL 9010) oder schwarz (RAL 9005), Luftlenkelemente aus Kunststoff wahlweise weis oder schwarz.

AP2    
mit beidseitigem Auflageprofil (AP1: mit einseitigem Auflageprofil)

EW
Endwinkel zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium.
(EWL = Endwinkel links, EWR = Endwinkel rechts, EWB = Endwinkel beidseitig)

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des Anschlusskastens

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VZ-15 - ....................

Anzahl:  .................... Stück