VZ-41  –  Schlitzauslass - 41 mm

Ausschreibungstext
VZ-41- n     
Schlitzauslass in n - schlitziger Ausführung (n = 1, 2, 3, 4, ....) bestehend aus Profil-schienen sowie drehbar gelagerten Luftlenkelementen mit Gleichrichterlamellen und doppelten Bumerangprofilen zur individuellen Luftstrahllenkung im Schwenkbereich von 180°. Profilschienen aus Aluminium-Strangpressprofilen (AlMgSi0,5), wahlweise natureloxiert in E6-EV1 oder lackiert, RAL-Farbton nach Wahl, Luftlenkelemente aus schlagzähem Polystyrol, standardmäßig in schwarz oder weiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage.

AP2    
mit beidseitigem Auflageprofil (AP1: mit einseitigem Auflageprofil)

EP  
Endplatte zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. 
(EPL = Endplatte links, EPR = Endplatte rechts EPB = Endplatte beidseitig)

AK/H 
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V 
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

ISO    
Innenisolierung des Anschlusskastens

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

TRA/CL 
TRA= Traversenbefestigung, CL= Clipbefestigung

EW    
Endwinkel zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. 
(EWL = Endwinkel links, EWR = Endwinkel rechts, EWB = Endwinkel beidseitig)

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VZ - 41 - ....................

Anzahl:  .................... Stück