VZ-90  –  Schlitzauslass - 90 mm

Ausschreibungstext
VZ - 90 
Schlitzauslass bestehend aus Profilschienen und drehbar gelagerten Luftlenkwalzen mit doppelten Bumerangprofilen zur individuellen Luftstrahllenkung im Schwenkbereich von 180°. Profilschienen und Luftlenkwalzen aus stranggepresstem Aluminium, roh. In Sonderausführung eloxiert E6-EV1 oder beschichtet im RAL-Farbton nach Wahl.

BR    
Blendrahmen aus Aluminium, pressblank.

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des Anschlusskastens

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VZ - 90 - ....................

Anzahl:  .................... Stück