VZ-IBD/IBDS  –  Düsenschlitzauslass

Ausschreibungstext
IBDS    
Düsenauslass in n - reihiger Ausführung (n = 1, 2, 3, 4, ....) bestehend aus Profilschienen mit IBD-Segmentstrahldüsen. Profilschienen aus Aluminium-Strangpressprofilen (AlMgSi 0,5), wahlweise natureloxiert in E6-EV1 oder beschichtet in weiß (RAL 9010), eingesetzte IBD-Düsen aus Kunststoff, wahlweise im Farbton schwarz oder weiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage.

IBDS    
Schlitzauslass in n - schlitziger Ausführung (n = 1, 2, 3, 4, ....) bestehend aus Profilschienen sowie drehbar gelagerten IBD-Düsen zur individuellen Luftstrahllenkung im Bereich von 22°. Profilschienen aus Kunststoff oder aus Aluminium-Strangpressprofilen (AIMgSi0,5), wahlweise natureloxiert in E6-EV1 oder lackiert , RAL-Farbton nach Wahl, eingesetzte IBD-Düsen aus Kunststoff, wahlweise im Farbton grau, schwarz oder weiß.

AP1    
mit einseitigem Auflageprofil

AP2    
mit beidseitigem Auflageprofil

EW 
Endwinkel zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. 

(EWL = Endwinkel links; EWR = Endwinkel rechts; EWB = Endwinkel beidseitig)

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

ISO    
Innenisolierung des AK

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  IBDS -....................

Anzahl:  .................... Stück