KVR-A  –  Konstant-Volumenstromregler

Ausschreibungstext
KVR-A-K    
Passiv arbeitender, festeingestellter Volumenstromregler zur automatischen Regelung
eines konstanten Volumenstromes in lufttechnischen Systemen, bestehend aus
einem Kunststoffgehäuse mit umlaufender Lippendichtung sowie der integrierten Volumenstromregeleinheit aus aerodynamisch günstig geformten Kunststoffelementen
mit Silikonmembran und Rückholfeder. Die Regulierung des Volumenstromes erfolgt
ohne Hilfsenergie durch ein geräuschlos arbeitendes, wartungs- und verschleißfreies
Regelelement mit lageunabhängiger Regelfunktion.

KVR-A-V  
Passiv arbeitender, festeingestellter Volumenstromregler zur automatischen Regelung
eines konstanten Volumenstromes in lufttechnischen Systemen, bestehend aus
einem Kunststoffgehäuse mit umlaufender Lippendichtung sowie der integrierten Volumenstromregeleinheit aus aerodynamisch günstig geformten Kunststoffelementen
mit Silikonmembran und Rückholfeder. Die Regulierung des Volumenstromes erfolgt
ohne Hilfsenergie durch ein geräuschlos arbeitendes, wartungs- und verschleißfreies
Regelelement mit lageunabhängiger Regelfunktion. Volumenstromeinstellung vor dem Einschub in die Luftleitung ohne Werkzeug möglich.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KVR - A....................

Anzahl:  .................... Stück