SPI  –  Irisblende

Ausschreibungstext
SPI    
Irisblende zum Messen und Einstellen von Volumenströmen in runden Luftleitungen, Blende
bestehend aus verzinktem Stahlblech mit Einstellskala und zwei Messanschlüssen aus
Kunststoff; Rohranschluss mit Spezial-Gummidichtung.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SPI - ....................

Anzahl:  .................... Stück