VVSR-RE  –  Rechteckiger Volumenstromregler

Ausschreibungstext
VVSR-RE    
Der rechteckige VVSR-RE regelt das Volumen konditionierter Luft in genutzten Räumen mittels Steuersignal eines Thermostats oder eines Gebäudesteuerungssystems. Dabei operiert der VVSR-RE mit minimalem Druckabfall und geringen Geräuschpegeln. Der Volumenstromregler erfasst präzise die Luftstromänderung durch den speziell entwickelten Multipoint-Luftstromsensor und stellt instantan die Regelklappenposition druckunabhängig ein.

D  
Isolierung: D = mit Isolierung          - = ohne Isolierung

B x H 
Größe: ..x.. = Breite x Höhe [mm] (gemäß Seite 6)

S
Gehäuse: S = Verzinkter Stahl          T = Pulverbeschichtet
                 
M
Motorsteuerung: MF= Standard          MP= MP-Bus          LON=LON
 
Ergänzende Bestellspezifikation 
Vmin [m3/h]: Minimaler Volumenstrom 
Vmax[m3/h]: Maximaler Volumenstrom 

Modus:         0... 10 V oder 2... 10 V

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VVSR-RE- ....................

Anzahl:  .................... Stück