VVSR-RU  –  Runder Volumenstromregler

Ausschreibungstext
VVSR-RU    
Der runde VVSR-RU regelt das Volumen konditionierter Luft in genutzen Räumen mittels Steuersignal eines Thermostats oder eines Gebäudesteuerungssystems. Dabei operiert der VVSR-RU mit minimalem Druckabfall und geringen Geräuschpegeln. Der Volumenstromregler erfasst präzise die Luftstromänderung durch den speziell entwickelten Multipoint-Luftstromsensor und stellt instantan die Regelklappenposition druckunabhängig ein.

D  
Isolierung: D = mit Isolierung          - = ohne Isolierung 
                   
Ø
Größe: 100 = Ø100mm          125 = Ø125mm          160 = Ø160mm 
            200 = Ø200mm          250 = Ø250mm          315 = Ø315mm 
            400 = Ø400mm

S
Gehäuse: S = Verzinkter Stahl          T = Pulverbeschichtet 

M
Motorsteuerung:   MF= Standard          MP= MP-Bus          LON=LON
                             
Ergänzende Bestellspezifikation 
Vmin [m3/h]: Minimaler Volumenstrom 
Vmax[m3/h]: Maximaler Volumenstrom 

Modus:         0... 10 V oder 2... 10 V

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VVSR-RU- ....................

Anzahl:  .................... Stück