ABK  –  Ausblasköpfe

Ausschreibungstext
ABK    
Ausblaskopf zur hängenden, stehenden oder Wandmontage, bestehend aus einem Luftkasten mit vertikalem oder horizontalem Anschlussstutzen sowie integrierten, der Lüftungsaufgabe angepaßten Luftführungskomponenten Form und Größe richten sich nach dem Volumenstrom, der zwischen 1000 m3/h und 165.000 m3/h wählbar ist Material und Oberfläche des Luftkastens nach Wahl, integrierte Luftführungskomponenten aus Stahl, lackiert; Aluminium, Messing oder Edelstahl

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  ABK - ....................

Anzahl:  .................... Stück