RBL  –  Schwenkbare Weitwurfdüse

Ausschreibungstext
RBL    
Weitwurfauslass für hohe Eindringtiefen mit hervorragenden akustischen Eigenschaften bestehend aus dem im Einbaurahmen drehbar gelagerten halbzylindrischen Hohlkammerprofil (Schwenkwinkel ± 30° um die Auslasslängsachse) und den integrierten, einzeln einstellbaren Luftlenklamellen zur zusätzlichen Luftstrahllenkung. Rahmen, Hohlkammerprofil und Lamellen aus Aluminium, natureloxiert in E6-EV1, in Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl.

M   
gegenläufiger Mengensatz, aus Aluminium, roh,

SZ   
Schöpfzunge, aus Aluminium, roh.

A    
Adapter für Montage im Rundrohr, aus Stahl, verzinkt, in Sonderausführung beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl

EM    
Elektromotorische Düsenverstellung, Belimo Typ NM 24A-SR (0-10 V, 24 V AC/DC) 

A    
Montageplatte aus Stahl, verzinkt 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  RBL - ....................

Anzahl:  .................... Stück