SD-45  –  Multivariable Satteldüse

Ausschreibungstext
SD-45- …    
Satteldüse für hohe Eindringtiefen oder zur lufttechnischen Abschirmung von sensiblen
Bereichen ähnlich einer Trennstrahlanlage. Einsetzbar für konzentrierte Strahlführung
mit hohen Volumenströmen bei sehr niedrigen Schallleistungswerten. Einzeldüse
oder Düsenreihe um bis zu 20° schwenkbar. Satteldüse aus schlagzähem Kunststoff
in schwarz oder RAL-Farbton nach Wahl. In Modulbauweise mit
Einbaurahmen aus Aluminium, beschichtet in RAL-Farbton nach Wahl oder in natureloxierter
Ausführung.

BR    
Blendrahmen aus Aluminium, beschichtet nach RAL-Farbton oder natureloxiert.

M   
Mengensatz aus Stahl verzinkt

RA   
Adapter für Rundrohrmontage aus Stahl verzinkt

KA    
Adapter für Kanalmontage aus Stahl verzinkt

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SD-45 - ....................

Anzahl:  .................... Stück