SLJ  –  Runde Weitwurfdüse

Ausschreibungstext
SLJ    
Runde Weitwurfdüse für hohe Eindringtiefen zur Strahlrichtungsänderung und Wurfweitenregulierung drehbar gelagert. Wahlweise einsetzbar für eine konzentrierte oder diffuse Strahlführung. Durch Schwenken des Düseneinsatzes um bis zu 360° kann die Strahlrichtung und damit die Wurfweite geändert werden. Zusätzlich zur Änderung der Wurfweite kann durch die schwenkbare Lagerung des Düseneinsatzes von ± 30° um die Düsenlängsachse eine Strahlrichtungsänderung bewirkt werden. Weitwurfdüse aus Stahl, pulverbeschichtet in signalweiß (RAL 9003), Einlassstutzen aus Stahl, verzinkt, mit Lippendichtung.

EM
Elektromotorische Verstellung der Weitwurfdüse, Stellsignal 0...10 V DC, stetig regelnd,
Speisespannung 24 V AC.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SLJ - ....................

Anzahl:  .................... Stück