ÜDK-KS  –  Überdruckklappe

Ausschreibungstext
ÜDK-KS    
Überdruckklappe für den Einsatz in Abluft- und Zuluftsystemen, bestehend aus dem Einbaurahmen mit den darin angeordneten Lamellen. Die Lamellen sind mit geschlossenen Kugellagern und Kunststoffanschlägen ausgestattet. Der Öffnungswiderstand ist auf eine gewünschte Druckdifferenz einstellbar.Einbaurahmen und Lamellen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, roh; alle Stahlteile in verzinkter Ausführung

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  ÜDK-KS - ....................

Anzahl:  .................... Stück