SKD-ZA  –  Zuluft- / Abluftkombinationen

Ausschreibungstext
SKD-ZA-Q 
Quadratischer Kombi-Drallauslass für Zu- und Abluft, bestehend aus einer sichtbar verschraubten Frontplatte mit im Randbereich radial eingesetzten verstellbaren Luftlenkelementen und der zentralen Abluftdüse. Anschlusskasten für Zu- und Abluft mit jeweils rundem Anschlussstutzen aus verzinktem Stahl mit Innenisolierung. Frontplatte aus stahlverzinktem Material mit Abluftdüse aus Aluminium komplett beschichtet in weiß (RAL 9010), Luftlenkelemente aus Aluminiumstrangpressprofilen in matt schwarz beschichtet, Lamellenhalter aus Edelstahl, schwarz beschichtet.

SKD-ZA-R 
Runder Kombi-Drallauslass für Zu- und Abluft, bestehend aus einer sichtbar verschraubten Frontplatte mit im Randbereich radial eingesetzten verstellbaren Luft-lenkelementen und der zentralen Abluftdüse. Anschlusskasten für Zu- und Abluft mit jeweils rundem Anschlussstutzen aus verzinktem Stahl mit Innenisolierung. Frontplatte aus stahlverzinktem Material mit Abluftdüse aus Aluminium komplett beschichtet in weiß (RAL 9010), Luftlenkelemente aus Aluminiumstrangpressprofilen in matt schwarz beschichtet, Lamellenhalter aus Edelstahl, schwarz beschichtet.

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SKD-ZA - ....................

Anzahl:  .................... Stück