VAR  –  Zuluft- / Abluftkombinationen

Ausschreibungstext
VAR-H(V)-AA  
Kombiluftauslass für Zu- und Abluft mit horizontaler (H) oder vertikaler (V) Teilung, bestehend aus einem Anschlusskasten mit rundem Anschlussstutzen wahlweise inkl. Lochblechdrossel für Zu- und Abluft mit getrennten Kammern und Isolierung. Die Frontplatte wird wahlweise in einem RAL-Farbton nach Wahl lackiert oder in eloxierter Ausführung.Standardmäßig sind die Stutzen mit einer Lochblechdrossel ausgerüstet. Optional können in die Stutzen Konstant-Volumenstromregler eingeschoben werden, Anschlusskasten mit Schalldämmkulissen gegen Telefonieschall. Maße entsprechend den baulichen Gegebenheiten sowie den lufttechnischen Anforderungen.

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VAR - ....................

Anzahl:  .................... Stück