VZ-41-ZA  –  Zuluft- / Abluftkombinationen

Ausschreibungstext
VZ-41-ZA
Kombi-Schlitzauslass in ein- und mehrschlitziger Ausführung bestehend aus Profilschienen sowie drehbar gelagerten Luftlenkelementen mit Gleichrichterlamellen und doppelten Bumerangprofilen zur individuellen Luftstrahllenkung im Schwenkbereich von 180°. Profilschienen aus Aluminium-Strangpressprofilen (AlMgSi0,5), wahlweise natureloxiert in E6-EV1 oder beschichtet in weiß (RAL 9010). Luftlenkelemente aus schlagzähem Polystyrol, standardmäßig in schwarz oder weiß, weitere RAL-Farben auf Anfrage. Der Anschlusskasten aus stahlverzinktem Material ist mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet zur Verringerung der Schallübertragung aus dem Rohrnetz bzw. zur Übersprechdämpfung. Schalldämmkulissen aufgebaut aus Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis. Die Kästen für Zu- und Abluft sind zur Vermeidung von Kurzschluß-Luftströmungen und zur thermischen Trennung konstruktiv getrennt ausgeführt und als Einheit vormontiert.

AP2    
mit beidseitigem Auflageprofil (AP1: mit einseitigem Auflageprofil)

EW
Endwinkel zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium.
(EWL = Endwinkel links, EWR = Endwinkel rechts, EWB = Endwinkel beidseitig)

EP
Endplatte zur stirnseitigen Abdeckung des Schlitzauslasses aus Aluminium. (EPL = Endplatte links, EPR = Endplatte rechts EPB = Endplatte beidseitig)

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

AK/V  
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt.

D  
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt; Betätigung per Bandzug.

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VZ-41-ZA - ....................

Anzahl:  .................... Stück