SKD –  Verstellbarer Deckendrallauslass

Ausschreibungstext
SKD-QZ /
Quadratischer Drallauslass bestehend aus einer Frontplatte mit radial eingesetzten verstellbaren Luftlenkelementen, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010), Luftlenkelemente aus Aluminiumstrangpressprofilen in matt schwarz beschichtet, Lamellenhalter aus Edelstahl, schwarz beschichtet.

SKD-RZ /
Runder Drallauslass bestehend aus einer Frontplatte mit radial eingesetzten verstellbaren Luftlenkelementen, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010), Luftlenkelemente aus Aluminiumstrangpressprofilen in matt schwarz beschichtet, Lamellenhalter aus Edelstahl, schwarz beschichtet.

SKD-QA /
Quadratischer Einlass für Abluft bestehend aus einer Frontplatte mit radial verlaufenden Schlitzen und innenliegendem Lochblech, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010).

SKD-RA /
Runder Einlass für Abluft bestehend aus einer Frontplatte mit radial verlaufenden Schlitzen, und innenliegendem Lochblech, Frontplatte aus stahlverzinktem Material beschichtet in weiß (RAL 9010).

AK/H    
Anschlusskasten mit horizontalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

AK/V   
Anschlusskasten mit vertikalem Anschlussstutzen aus Stahl, verzinkt

D    
Lochblechdrossel im Stutzen des Anschlusskastens aus Stahl, verzinkt;  
Betätigung per Bandzug 

EM*   
Die Verstellung der Ausblasrichtung von horizontal auf vertikal erfolgt durch ein Elekt-romotor (Belimo LH 24A-MF60), hierbei sind stufenlose Zwischenstellungen möglich. 
* ab einer Baugröße von 500 mm

TH*    
Die Verstellung der Ausblasrichtung von horizontal auf vertikal erfolgt durch ein selbständig regelndes Thermoelement, hierbei sind Zwischenstellungen möglich. 
* ab einer Baugröße von 500 mm

VDI-6022
Ausführung mit Zertifizierung nach VDI 6022

Fabrikat:  
		Swegon SLT GmbH
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SKD ....................

Anzahl:  .................... Stück