DIA-Hotel  –  Induktionsauslass für den Hotelbereich

Ausschreibungstext
DIA-Hotel    
Es handelt sich um eine zeitgemäße Alternative zu klasischen Ventilatorkonvektoren. Das Induktionsgerät DIA-Hotel kühlt, heizt und verteilt die Zuluft gleichmäßig entlang der Raumdecke ohne störende Geräusche zu erzeugen. Es befinden sich keine beweglichen Teile und Ventilatoren im Gerät. Die Induktionswirkung wird durch die eingebrachte Zuluft aktiviert. Die Montage erfolgt in der abgehängten Decke, kann jedoch auch als gekapseltes Gerät für eine freihängende Montage geliefert werden. Die energetischen Vorteile von Wasser und die strömungstechnischen Eigenschaften von Deckenluftdurchlässen werden optimal genutzt.

RP    
Runde Perforierung

QP    
Quadratische Perforierung

V    
Variable Düsen

F-X    
Fixe Düsen - (1 - 3)

L / R    
Wasseranschluss (L)inks oder (R)echts

Fabrikat:  
		SLT  
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  DIA-Hotel - ....................

Anzahl:  .................... Stück