KVR-RD  –  Konstant-Volumenstromregler

Ausschreibungstext
KVR-RD    
Passiv arbeitender, festeingestellter Volumenstromregler zur automatischen Regelung eines konstanten Volumenstromes in lufttechnischen Systemen. Der KVR-RD besteht aus Kunststoff mit umlaufender Kunststoff-Dichtlippe sowie der integrierten Volumenstrom-Regeleinheit aus aerodynamisch günstig geformten Kunststoffelementen.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  KVR-RD - ....................

Anzahl:  .................... Stück