SMC  –  Volumenstrommessdüse

Ausschreibungstext
SMC    
Volumenstrommessdüse in runder Ausführung mit zentrisch positionierten Druckmessstellen
und integrierter Mengenregulierung, bestehend aus einer in Kunststoffbuchsen
gelagerten Lochblechklappe mit Stellungsanzeiger, manuell oder motorisch verstellbar
Messdüse, Lochblechklappe und Bedienungselement aus Stahl, verzinkt, einsteckend mit
EPDM-Spezial-Gummidichtung.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SMC - ....................

Anzahl:  .................... Stück