IBD  –  Segmentstrahldüse

Ausschreibungstext
IBD    
Düsenauslass aus Kunststoff bestehend aus einzelnen Hochgeschwindigkeits-Segmentstrahldüsen mit starker Induktionswirkung bei hohen Wurfweiten und geringem Schallleistungspegel, standardmäßig im Farbton weiß, schwarz oder grau.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  IBD

Anzahl:  .................... Stück