SF-20  –  Ausblasdüse aus Kunststoff

Ausschreibungstext
SF-20    
Weitwurfdüse, geeignet zur Erzielung von grossen Wurfweiten bei optimalen akustischen Eigenschaften, einsetzbar für den Kühl- und Heizbetrieb, Ausblasrichtung der Düse um ± 20° schwenkbar, bestehend aus einem umlaufenden Einbauring mit eingesetzter, aerodynamisch geformter Ausblasdüse. Einbauring und Ausblasdüse aus Kunststoff, wahlweise in schwarz (ähnlich RAL 9005), braun (ähnlich RAL 8017), grau (ähnlich RAL 7001) oder reinweiß (ähnlich RAL 9010).

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  SF-20 - ....................

Anzahl:  .................... Stück