VS-5  –  Weitwurfdüse

Ausschreibungstext
VS-5    
Weitwurfdüse bestehend aus einem aerodynamisch optimierten Auslasskörper in einer kugelförmigen Optik, verstellbar gelagert in einem Gehäuse mit Blendring. Die Verstellung der Ausblasrichtung erfolgt manuell. Der Auslasskörper mit dem Gehäuse und dem Blendring besteht aus Aluminium, natureloxiert in E6-EV1.

RA   
Adapter für Rundrohrmontage aus Stahl verzinkt

KA   
Adapter für Kanalmontage aus Stahl verzinkt

SV    
Steckverbinderaufsätze aus Stahl verzinkt

EM    
Elektromotorische Düsenverstellung 

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  VS - 5 - ....................

Anzahl:  .................... Stück