WGR  –  Rundes Wetterschutzgitter

Ausschreibungstext
WGR-A    
Rundes Wetterschutzgitter mit feststehenden regenabweisenden Lamellen inkl.
umlaufendem Blendrahmen und hinterbautem Vogelschutzgitter. Rahmen und Lamellen
aus Aluminium-Sandguss; Vogelschutzdraht aus Stahl, verzinkt; optional
beschichtet in einem RAL-Farbton nach Wahl

WGR-Z    
Rundes Wetterschutzgitter mit feststehenden regenabweisenden Lamellen inkl.
umlaufendem Blendrahmen und hinterbautem Vogelschutzgitter Rahmen, Lamellen
und Vogelschutzdraht aus Stahl, verzinkt; optional beschichtet in einem RAL-Farbton
nach Wahl; in Sonderausführung Wetterschutzgitter aus Kupfer, Edelstahl oder
Aluminium, roh.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  WGR - ....................

Anzahl:  .................... Stück